榕环评〔2026〕72号
福州市生态环境局
关于国道G228连江浦口官岭至琯头东边段公路工程生态环境影响报告书的审批意见

连江县交通建设发展有限公司：
你司报送的《国道G228连江浦口官岭至琯头东边段公路工程生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
1、 国道G228连江浦口官岭至琯头东边段公路工程位于连江县浦口镇官岭村，顺接国道G228线文山至官岭段，终于琯头镇东边村，顺接国道G228线琯头段。路线总长约30公里。浦口官岭至琯头下岐段（约24.6公里）采用一级公路标准建设，琯头下岐至东边段（约5.4公里）采用二级公路标准建设。全线在澳头、寨洋和琯头岭设置3处互通式立交，设置长沙服务区，同步建设必要的交通工程和沿线设施。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-021），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《国家公路网规划》《福建省普通国省干线公路网布局规划》《福州市“十四五”综合交通运输发展专项规划》等相关规划要求。在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。
二、项目应严格落实《报告书》提出的各项生态保护、污染防治、风险防控等措施，按照《报告书》提出的“以新带老”要求，对现有项目存在的主要环保问题及时完成整改，并重点做好以下工作：
1.生态环境防治
严格限制施工作业范围，优先采用先进环保的施工工艺和作业方式，最大限度减轻施工活动对海洋生态环境的影响。落实表土剥离和妥善保存措施，剥离表土全部用于后期覆土绿化。严格落实湿地保护措施，严禁将施工废水、生活污水排入湿地。切实落实鸟类及古树名木等保护措施，认真执行海洋生态补偿计划，减轻项目建设对海洋生态环境和湿地生态系统的影响。
2.水污染防治
施工人员生活污水经化粪池预处理后定期由槽车运往连江县晓澳片区污水处理厂处理。施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用不外排。跨海桥梁施工过程中，加强对施工废渣、废油、废水和物料管理，禁止向海域排放。营运期沿线停车区、服务区等服务设施生活污水排入自建地埋一体式污水处理设施处理后，优先回用于场地绿化，不能回用的由槽车外运至连江县晓澳片区污水处理厂处理。
3.大气污染防治
易扬尘作业应采取湿法。施工期加强场地道路洒水降尘，运输土石方、粉状材料应采用密闭运输等适当的防护措施。施工过程采取混凝土密闭拌合、砂石骨料密闭加工、集气罩及除尘设施、喷淋洒水、施工场地的出入口内侧设置洗车平台、物料堆放场应设围挡、加蓬布覆盖等降尘、洒水抑尘措施。
4.噪声污染防治
合理安排施工时间和布置施工场地，临近敏感建筑物的施工场地设置临时隔声围墙。对预测超标的声环境保护目标应落实《报告书》提出的降噪措施，同时加强对沿线声环境敏感目标的噪声监测，并预留资金，根据跟踪监测结果适时采取降噪措施。你司应提请并积极配合当地政府做好公路沿线两侧用地的规划控制，避免交通噪声对新增声环境敏感目标的噪声影响。
5.固废污染防治
严禁违规倾倒、堆放固体废物。落实固体废物分类处理和处置，不得随意排放。桥梁施工钻孔泥浆和钻渣经处理后回用，干化场地面落实防渗措施。施工期产生的废机油及废机油桶、隔油沉淀池污泥等危险废物应委托有资质的单位处置。建筑垃圾运往政府指定地点处置。施工期生活垃圾定期委托环卫部门清运处理。
6.环境风险防范
全路段设置警示牌，按规范设计桥梁防撞等级。应设置桥面径流收集系统，在桥址两端建设足够有效容积的事故应急池。运营期应加强危险化学品运输车辆事故环境风险管理，制定突发环境事件应急预案并报连江生态环境局备案。
三、排放标准
1.废气。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应的无组织排放监控浓度限值。水泥筒仓等及搅拌系统排放的粉尘废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及其修改单表2中大气污染物特别排放限值要求；拌和站粉尘废气无组织排放执行福建省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）中表3排放限值要求。服务区餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。
2.噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。运营期沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，第一排建筑物面向街道一侧范围内执行4a类标准；临街建筑以低于三层楼房(含开阔地)的建筑为主，相邻区域为2类声环境功能区，道路边界外35米范围内执行4a类标准)。沿线的医院、学校执行2类标准。
3.废水。绿化回用水执行《城市污水再生利用城市杂用水质》《GB/T18920-2020》中的“城市绿化”排放限值的用水标准，排入污水厂处理的废水执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)表4中三级标准。
4.固废。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
四、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。
五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
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