榕环评〔2026〕75号
福州市生态环境局关于元洪污水尾水排放管

项目生态环境影响报告书的审批意见
福州新区元洪功能区管理委员会：
你单位报送的《元洪污水尾水排放管项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经组织技术审查，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、元洪污水尾水排放管项目位于福清市东侧，福清湾东北侧海域，项目建设规模及主要内容：即入海点位于港区道路南端驳岸处(元洪作业区1#泊位及其回旋水域边缘西侧)，与现状陆域段衔接后管道入海，在西侧现状福清城头-吉钓岛10kV海底电缆与回旋区外围200多米宽度区域中间往南敷设，绕开元洪支航道回旋区外围后，管道往东敷设至吉钓岛东北端，再往东南延伸至福清湾口吉钓岛东侧外特殊利用区推荐排污口选址处设置扩散器，建设排海管（海域段），全长 2732米，管材采用PE管，管径为DN1400。近期尾水深海排放规模8万立方米/天，远期尾水深海排放规模11万立方米/天，建设高位井一座，规模11万立方米/天，设置助航及保护标志等附属设施。本项目管道仅接纳元洪第一污水厂、元洪第二污水厂处理达标后的尾水，严禁其他各类尾水接入本项目管道排放。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-019），该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，重点做好以下工作：

（一）海洋生态环境保护措施。按照“预防为主、保护优先”的原则，进一步优化项目管道的设计、施工方案，选用先进技术工艺设备，科学制定施工计划，做好对周边生态敏感目标及项目区域渔业资源、鸟类的保护工作。预留足够资金，落实海洋生物资源保护及补偿措施，结合当地增殖放流计划，采取生态修复措施，促进海洋生态环境恢复。

（二）水污染防治措施。施工船舶的水污染物接收、转移、处置应委托有资质单位接收并进行处理，严禁排放入海。陆域施工废水应采取有效措施处理，不得直接排放入海。

（三）噪声污染防治措施。施工采用低噪声设备，采取有效的降噪措施，使用符合国家噪声排放标准的施工机械设备。加强施工管理，爆破施工应按规定办理相关手续，开展水下爆破作业前应采取有效方法驱赶鱼类和鸟类离开爆破区，减缓爆破对鱼类、鸟类的影响。

（四）固体废物污染防治措施。项目陆域段废弃土石方应按规定妥善处理处置。施工期船舶生活垃圾收集后委托有资质单位接收处理。禁止随意倾倒疏浚物，你单位应按照相关要求，在倾倒前向生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局申请办理倾倒许可证，并按照规定做好疏浚物管理和外抛记录。

（五）环境风险防范措施。加强施工作业船舶航行作业规范管理，在大雾、大风等不利气象条件下应按要求停止作业。在项目运营期应加强巡查，按计划定期对排海管道及扩散器进行检修，防止管道破损发生泄漏事故。及时编制突发环境事件应急预案并报福州市福清生态环境局备案，配合有关部门建立项目与所在区域的环境风险应急联动机制，落实环境风险事故防范措施，强化环境风险防范。

（六）环境保护监测管理。落实《报告书》提出的环境监理和环境监测计划，根据监测结果及评估结论，采取有效措施减少对生态环境和生物资源的影响。

三、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

四、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营之前，你单位应认真梳理并确认各项环境保护措施落实。项目投入运营后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，福州市海洋与渔业执法支队负责海洋环境执法工作。
福州市生态环境局      
2026年10月19日
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