附件：

110千伏北黄Ⅰ路等24条电力线路材料

一、110千伏北黄Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇汤斜村，终点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村，总长为5.337千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村终端塔，终点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村黄田变，总长为0.105千米。

二、110千伏北黄Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇斗顶村，终点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村，总长为5.337千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村终端塔，终点位置为福州市晋安区宦溪乡宦溪村黄田变，总长为0.105千米。

三、110千伏保梅线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市鼓楼区洪山镇西郊村，终点位置为福州市鼓楼区洪山镇梁厝路，总长为1.398千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市鼓楼区洪山镇梁厝路终端塔，终点位置为福州市鼓楼区洪山镇梁厝路梅亭变，总长为0.631千米。
四、110千伏保铜线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市鼓楼区梅峰路，终点位置为福州市鼓楼区五凤街道五凤村，总长为2.666千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市鼓楼区梅峰路保福变，终点位置为福州市鼓楼区梅峰路终端塔，总长为0.543千米。

五、110千伏保西Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市鼓楼区梅峰路，终点位置为福州市鼓楼区洪山镇洪山村，总长为2.000千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市鼓楼区梅峰路保福变，终点位置为福州市鼓楼区梅峰路终端塔，总长为0.543千米。

六、220千伏墩迳Ⅲ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市上迳镇西张村，终点位置为福清市上迳镇下张村，总长为2.130千米。

七、220千伏高先线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县上街镇高岐村，终点位置为福州市仓山区建新镇高宅村，总长为5.903千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为福州市仓山区建新镇高宅村终端塔，终点位置为福州市仓山区先农路先农变，总长为6.500千米。Ⅱ段电缆起点位置为闽侯县上街镇马保村终端塔，终点位置为闽侯县上街镇高岐村终端塔，总长为1.500千米。

八、220千伏茂苗Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南屿镇茂田村，终点位置为闽侯县南通镇瓜山村，总长为22.630千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县南屿镇茂田村茂田变，终点位置为闽侯县南屿镇茂田村终端塔，总长为0.170千米。

九、220千伏茂苗Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南屿镇茂田村，终点位置为闽侯县南通镇瓜山村，总长为22.630千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县南屿镇茂田村茂田变，终点位置为闽侯县南屿镇茂田村终端塔，总长为0.170千米。
十、220千伏茂高Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南屿镇茂田村，终点位置为闽侯县上街镇高岐村，总长为5.910千米。

十一、220千伏茂高Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县南屿镇茂田村，终点位置为闽侯县上街镇高岐村，总长为5.910千米。

十二、220千伏东马Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇东台村，终点位置为福清市音西街道马山村，总长为9.654千米。

十三、220千伏东马Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇东台村，终点位置为福清市音西街道马山村，总长为9.848千米。
十四、220千伏东马Ⅲ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇东台村，终点位置为福清市音西街道马山村，总长为10.030千米。
十五、220千伏马京线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市音西街道马山村，终点位置为福清市音西街道马山村，总长为0.448千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福清市音西街道马山村终端塔，终点位置为福清市音西街道马山村京东方变，总长为0.9729千米。

十六、220千伏马塘Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市音西街道马山村，终点位置为福清市海口街道塘头村，总长为11.376千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福清市阳下街道北林村终端塔，终点位置为福清市阳下街道新局村，总长为0.480千米。

十七、220千伏马塘Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市音西街道马山村，终点位置为福清市海口街道塘头村，总长为12.408千米。
十八、220千伏马梧Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市音西街道马山村，终点位置为福清市宏路街道上梧店村，总长为14.290千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福清市音西街道马山村马山变，终点位置为福清市音西街道马山村终端塔，总长为0.207千米。

十九、220千伏马梧Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市音西街道马山村，终点位置为福清市宏路街道上梧店村，总长为14.290千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福清市音西街道马山村马山变，终点位置为福清市音西街道马山村终端塔，总长为0.207千米。

二十、220千伏首西线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市长乐区松下镇首祉村，终点位置为福州市长乐区松下镇西皋村，总长为5.081千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市长乐区松下镇首祉村终端塔，终点位置为福州市长乐区松下镇西皋村西皋变，总长为2.349千米。
二十一、220千伏西田Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市长乐区松下镇西皋村，终点位置为福州市长乐区江田镇友爱村，总长为12.916千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市长乐区松下镇西皋村西皋变，终点位置为福州市长乐区松下镇西皋村终端塔，总长为2.328千米。

二十二、220千伏西田Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市长乐区松下镇西皋村，终点位置为福州市长乐区江田镇友爱村，总长为12.916千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市长乐区松下镇西皋村西皋变，终点位置为福州市长乐区松下镇西皋村终端塔，总长为2.338千米。

二十三、110千伏北铁线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇斗顶村，终点位置为福州市晋安区新店镇登云村，总长为10.395千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为福州市晋安区闽西南福州智造e谷上方#1终端，终点位置为福州市晋安区国网福建营销服务中心计量中心旁#2终端，总长为1.309千米。Ⅱ段电缆起点位置为福州市晋安区福建人才公寓后面山上#1终端，终点位置为福州市晋安区福建人才公寓旁#2终端，总长为0.287千米。Ⅲ段电缆起点位置为福州市晋安区象峰崇福寺旁#1终端，终点位置为福州市晋安区东方高尔夫球场#2终端，总长为0.260千米。Ⅳ段电缆起点位置为福州市晋安区解放溪与三盛拾光里中间#1终端，终点位置为福州市晋安区福建省森林消防总队#2终端，总长为0.816千米。
二十四、110千伏北涧线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市晋安区新店镇斗顶村，终点位置为福州市晋安区新店镇涧田村，总长为8.785千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为福州市晋安区闽西南福州智造e谷上方#1终端，终点位置为福州市晋安区国网福建营销服务中心计量中心旁#2终端，总长为1.319千米。Ⅱ段电缆起点位置为福州市晋安区福建人才公寓后面山上#1终端，终点位置为福州市晋安区福建人才公寓旁#2终端，总长为0.287千米。Ⅲ段电缆起点位置为福州市晋安区熙悦府旁#1终端，终点位置为福州市晋安区熙悦府旁#2终端，总长为0.755千米。Ⅳ段电缆起点位置为福州市晋安区西园路涧田变旁#1终端，终点位置为福州市晋安区西园路涧田变内#2终端，总长为0.062千米。
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