附件
2026年9月福州市建设项目环评文件质量日常考核情况表

	序号
	项目名称
	所属县（市）区
	审批单位
	所属行业
	编制单位
	编制主持人
	环评文件编制时长（月）
	环评类型
	质量评分
	审查过程中发现的主要问题

	1
	福州唯美纸业有限公司产品车间生产线技术改造项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	纸制品制造
	福建新时代环保科技有限公司
	林永松
	1.3 
	报告表
	70
	1.原辅料成分分析不够详实，挥发性物料占比及物料挥发性分析不够完善；
2.部分生产工艺及其产污环节分析不够完善。

	2
	福州创洁科技有限公司年产1500吨PE包装袋生产项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	塑料制品业
	福建省方圆环保科技有限公司
	吴延培
	1.3 
	报告表
	70
	1.项目噪声源强分析不够详实；
2.废气收集预期收集效率偏高，收集流程有待优化；
3.环保督察清单中遗漏部分项目，污染物项目缺颗粒物。

	3
	福州悦宠动物医院建设项目
	台江
	福州市台江生态环境局
	动物医院
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	1.0 
	报告表
	70
	1.在3.1.1环境空气质量功能区划中列出环境空气污染物的基本项目，TSP不属于基本项目，需进一步核实。
2.将环评文件中涉及到排放标准和检测项目的生活污水改为综合废水，检测项目增加粪大肠菌群和总余氯两个指标（全篇）。
3.废水源强核算中各污染物浓度与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1有出入，核对修改。
4.GB18466-2005修改单中对接触池出口总余氯有排放限值的要求，根据排放限值范围在4.2.2污水处理设施可行性分析中增加消毒剂使用量的可行性分析。

	4
	宝钢德盛15万m3高炉煤气柜项目
	罗源
	福州市生态环境局
	危险品仓储
	中科南谷（福建）科技咨询有限公司
	刘容
	1.3
	报告表
	69
	1.敏感目标前后表述存在差别；
2.污染物排放源强核算不到位；
3.环境风险防范措施需进一步补充。

	5
	福州鑫华博电子科技有限公司模具生产扩建塑料零配件生产线项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	塑料制品业
	福建绿川环保科技有限公司
	夏雯琳
	4.9 
	报告表
	69
	1.对废气排放执行标准的分析不到位；
2.对固废执行标准的分析不完善。

	6
	中资环链金再生资源(福州)有限公司汽车拆解项目
	闽清
	福州市闽清生态环境局
	金属废料和碎屑加工处理
	福建绿川环保科技有限公司
	夏雯琳
	2.3 
	报告表
	69
	1.进一步核实初期雨水池容积，完善厂区各区雨水收集方式，完善废水处理设施的可行性分析；

2.明确项目服务范围、进场要求，细化拆解工艺拆解深度，完善产品出厂分类分质及去向，优化厂区总平布置，核实各类污染物源强，细化废旧车辆停车场的环保管控要求。

	7
	福建宏其检测科技有限责任公司环境检测实验室搬迁项目
	鼓楼
	福州市鼓楼生态环境局
	环境保护监测
	闽环(福建)环境科技有限公司
	林瑾
	1
	报告表
	68
	1.废样品暂存方式有误。

	8
	福州贝林工艺品有限公司年产木质实木家具6.6万件生产项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	木质家具制造
	福建皓荣检测技术有限公司
	周游
	1.5 
	报告表
	68
	1.项目生态环境总体准入要求的符合性分析有所欠缺；
2.无组织排放分析缺少部分污染物项目（颗粒物）；
3.废气产生环节中密闭收集相关措施不够详实，可行性较差。

	9
	福州启乐科技有限公司塑料鞋生产项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	制鞋业
	福建星月达环保科技有限公司
	陈其鑫
	0.7 
	报告表
	67
	1.废油桶等危险废物的产生量分析不完善；
2.环保措施投资明细分析不完善；
3.对循环水量的分析不够到位。

	10
	万华化学（福建）有限公司万华福建工业园东西区外管廊连接管道项目
	福清
	福州市生态环境局
	危险化学品输送管线
	福建省金皇环保科技股份有限公司
	黄晓迪
	14
	报告书
	66
	1.项目建设的必要性及管道工程临时占地合理性分析不足；
2.项目组成、主体工程、配套辅助工程及环保工程建设内容不完善；
3.试压废水、清洗废水处理依托可行性分析及易泄漏区域地面防渗及应急收集要求不完善；
4.施工期及运营期环境风险防控措施不完善，邻近管线村庄区域应急处置方案、应急疏散路线、区域环境风险应急联动要求等不够细化；
5.跨河管线的管控措施、运营期常态化巡检方案，加密邻近村庄管段巡检频次要求不够完善；
6.清洁生产分析、竣工环保措施验收一览表不完善。

	11
	巨龙智泳产业基地
	长乐
	福州市长乐生态环境局
	锅炉及原动设备制造；金属加工机械制造；物料搬运设备制造；泵、阀 门、压缩机及类似机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；烘炉、风机、包装等设备制造；文化、办公用机械制造；通用零部件制造；其他通用设备制造业
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	5
	报告表
	66
	1.缺少大气综排标准周边200米范围内的建筑高度情况分析；
2.缺少氟橡胶等的理化性质及使用情况介绍。

	12
	福建致卓光电科技有限公司年产175万片晶体、25万片精密光学元件项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	电子元件及电子专用材料制造
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	0.5
	报告表
	66
	1.对废气排放执行标准的分析不到位；
2.污水处理厂尾水排放标准相关数据不够完善；
3.对原辅材料的分析不完善。

	13
	古莱光电年产1700万片光学元件组件项目
	仓山
	福州市仓山生态环境局
	光学仪器制造
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	1
	报告表
	65
	1.细化水平衡图，明确回用于生产的回用水去向；
2.补充产品附着率10%的来源依据，核实废液产生量并应将清洗剂中的非挥发份纳入废液核算；
3.统一采用物料衡算法，分溶剂逐一核算VOCs排放量，建立分物料平衡表；
4.补充活性炭治理效率的值来源。

	14
	福建安邦恒启环境资源科技有限公司资源化利用项目
	马尾
	福州市马尾生态环境局
	一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用
	福建新时代环保科技有限公司
	林永松
	1.5
	报告表
	65
	1.声环境标准、废气排放标准不完善，补充声环境功能区划图；
2.废气污染物排放总量核算不完善。

	15
	高意光互联光学器件产品项目
	晋安
	福州市晋安生态环境局
	电子器件制造
	福建省华厦能源设计研究院有限公司
	尹健
	3
	报告表
	65
	1.完善项目组成，细化租赁厂区G1-G9的建设内容，完善项目平面布置的环境合理性分析。完善工程分析，核实生产制度、原辅材料使用量及污染源强；
2.本项目含氟废水对洋里污水处理厂的影响分析不足，细化分区防渗措施；
3.核实设计风机风量，完善VOCs在线监控建设要求；
4.完善区域声环境现状评价，补充G1车间楼顶高噪声设备平面布置图，细化厂区南侧声屏障安装方案，完善声环境影响分析及噪声污染控制措施；
5.环境风险防控措施需完善，核实应急事故水池容积计算结果。

	16
	福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	制鞋业
	福建星月达环保科技有限公司
	陈其鑫
	0.7 
	报告表
	65
	1.对循环水量的分析不够到位；
2.对受纳水体环境质量的分析不全面；
3.废活性炭等危险废物的产生量分析不完善。

	17
	腾景科技股份有限公司光电子关键与核心元器件建设项目（三期）
	马尾
	福州市马尾生态环境局
	电子器件制造
	福州中创环保有限公司
	黄建明
	7
	报告表
	64
	1.总量承诺函中总量控制指标不完善；
2.废气排放标准、污水管综图不完善。

	18
	福州橙马体育用品有限公司
	福清
	福州市福清生态环境局
	制鞋业
	深圳市华禹环评科技有限公司
	赵克柏
	0.4
	报告表
	64
	1.废气处置分析（含排气筒设置）不完善；
2.产污环节分析不完善；
3.固废类别分析不完善。

	19
	福州晶至光电科技有限公司高功率激光与光互联材料和器件量产项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	电子元件及电子专用材料制造
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	0.9 
	报告表
	64
	1.对废水排放执行标准的分析不到位；
2.环境空气质量标准相关数据不够完善；
3.废气污染物排放总量指标分析不完善。

	20
	宏顺塑胶年产550万件汽车零配件项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	塑料制品业
	福建绿川环保科技有限公司
	夏雯琳
	1.5 
	报告表
	64
	1.水环境质量标准不够完善；
2.声环境敏感点执行标准不够全面；
3.对废气中二甲苯的产排量分析不完善。

	21
	膨化饲料加工项目
	连江
	福州市连江生态环境局
	C1329 - 其他饲料加工
	福建星月达环保科技有限公司
	陈其鑫
	1.5 
	报告表
	64
	1.完善项目由来；
2.核实废气排放的类别及排放量；                                                                       3.细化项目选址和厂区平面布置环境合理性及其与周边环境相容性分析；
4.完善相关附件和图件。

	22
	福建达诚食品有限公司达诚水产品加工与配送中心项目
	连江
	福州市连江生态环境局
	水产品罐头制造
	福建绿川环保科技有限公司
	夏雯琳
	1.5 
	报告表
	64
	1.完善生物质气化炉建设的合规性分析，核实全厂热平衡，论证生物质气化炉建设规模的合理性；
2.完善工程分析及产污环节分析，核实工艺废气的收集和处理效率，补充固废暂存间的集气要求，优化恶臭气体的净化处理工艺；
3.完善生物质气化炉烟气排放标准；
4.完善运营期环境管理和监测计划。

	23
	福建宝诚精密机械有限公司精密钣金生产项目
	马尾
	福州市马尾生态环境局
	汽车零部件及配件制造
	福建中森亚环保科技有限公司
	林晶
	2.5
	报告表
	63
	1.废气污染物源强分析不完善，废气、废水污染物排放量及排放标准不完善；
2.总量承诺函、污水管综图不完善。

	24
	福州长青护理院扩建项目
	晋安
	福州市晋安生态环境局
	医院
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	2
	报告表
	63
	1.项目扩建工程与现有工程的对比分析不足，明确依托关系；
2.废水行业排放标准及相关管理要求未更新完善；
3.项目新增用水量，以及三本账核算数据核算有误。

	25
	磁晶光电科技(福州)有限责任公司年产45万片晶体、5万片精密光学元件项目
	闽侯
	福州市闽侯生态环境局
	电子元件及电子专用材料制造
	福州朴诚至信环保科技有限公司
	黄巧萍
	0.5
	报告表
	63
	1.地理坐标与实际位置存在偏差；
2.对废气排放执行标准的分析不到位；
3.摘录的固定污染源排污许可分类管理名录抄错行。

	26
	新增一台12吨生物质燃气锅炉
	连江
	福州市连江生态环境局
	热力生产和供应
	福建省福环环保科技有限公司
	杨琴
	1.5 
	报告表
	63
	1.核实并修改建设项目行业类别；
2.补充与福建连江经济开发区总体发展规划（2025-2035年）、规划环评的符合性分析；

3.补充福建省生态环境分区管控综合查询报告；
4.完善项目由来；
5.核实生物质原料并完善锅炉符合性分析；

6.完善固体废物的种类及处置措施；

7.根据最新要求提出总量控制指标及来源；

8.核实并完善环境保护措施监督检查清单。

	27
	福建融晴高新材料有限公司
	福清
	福州市福清生态环境局
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	福建中森亚环保科技有限公司
	林晶
	1.0 
	报告表
	62
	1.与生态环境分区管控符合性分析不完善；
2.项目组成、原辅材料理化性质、水平衡分析不够到位；
3.项目工艺流程及产排污分析不完善；
4.现有项目回顾性分析、总量控制分析不够到位；
5.固废名称及种类分析不完善。

	28
	福建福州仓山盖山~观海110千伏线路工程
	仓山
	福州市生态环境局
	输变电
	江苏辐环环境科技有限公司
	陈璞金
	9.4
	报告表
	61
	/

	29
	福州福悦集装箱服务有限公司
	福清
	福州市福清生态环境局
	社会事业与服务业
	福州玖一环境科技有限公司
	熊儒宇
	7.4
	报告表
	61
	1.与园区规划及规划环评符合性分析不够到位；
2.项目选址合理性分析不够到位；
3.项目项目组成、原辅材料理化性质、水平衡分析不够到位；
4.项目固废产排情况分析不够到位。

	30
	豆制品生产、面制品生产项目
	连江
	福州市连江生态环境局
	豆制品制造
	福建中森亚环保科技有限公司
	林晶
	4.0 
	报告表
	61
	1.水平衡图中补充污水处理设施环节，标明各项废水处理途径；
2.核实环境现状引用资料注意与本项目的符合性；
3.补充集中供热方案说明及时限；
4.补充说明现状市政污水管网布设情况，明确本项目污废水接入市政污水管网的衔接位置。

	31
	福建医科大学孟超肝胆医院国家重大传染病防治基地
	鼓楼
	福州市鼓楼生态环境局
	综合医院
	福州闽涵环保工程有限公司
	陈梅媛
	1.5
	报告表
	60
	1.缺少医院属于综合性医院的证明材料；
2.与相关规定要求的符合性分析不够全面；
3.项目废水、危废等的处理说明不够全面；
4.现有工程存在的主要环境问题及整改方案不够全面等。


